
ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЭ2 (с тормозом)
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1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия

Тележка ручная специального назначения c тормозом ТЭ2 – устройство используется только для перемещения деталей, строительных материалов в кузове. 

Среди ее характеристик – простая эксплуатация, безопасность, надежность, кроме того, она используется на твердых плоских поверхностях.

Отличительная особенность – оснащена тормозным механизмом на четырех колесах, расположенных на задней платформе. Наличие тормоза позволяет притормаживать на спуске и блокировать передвижение. Тележка предназначена для использования на эскалаторах.
Характеристики: 
· барабанные тормоза;
· четыре поворотные платформы (позволяют равномерно распределять вес при использовании на эскалаторе);
· прочный кузов с дополнительной фиксацией груза;
1.2. Технические характеристики

	Модель
	ТЭ2

	Грузоподъемность, кг
	400

	Рулевые колеса 4 штуки, мм
	150х50

	Колеса с тормозом 4 штуки, мм
	160х50

	Высота, мм
	1300

	Масса, кг
	120

	Кузов, мм
	810х470

	Барабанные тормоза
	Да


Дата продажи: 






М.П.:





Кол-во:


шт.
2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

При нажатии ручки тормоза тележка останавливается. Для дальнейшего движения тележки отпустите ручку тормоза. При необходимости используйте фиксатор для удержания ручки тормоза в нажатом состоянии.
Внимание! Каждый раз перед использованием тележки убедитесь, что тормозное устройство работает нормально.

Способ погрузки и номинальная грузоподъемность

Идеальный способ погрузки требует, чтобы центр силы тяжести груза находился по центру кузова. В случае неравномерной нагрузки должна быть уменьшена номинальная грузоподъемность.
2.2 Техническое обслуживание

Обслуживание

Повседневный текущий контроль необходим для незамедлительного решения проблем с выполнением задач. Не используйте неисправную тележку, чтобы продлить продолжительность ее работы. Каждое шарнирное соединение должно смазываться моторным маслом каждые три месяца и необходимо убедится, что колеса и оси не опутаны нитями или другими материалами. Все колеса должны срабатывать плавно.

2.3. Техника безопасности
· Тщательно ознакомьтесь с инструкциями и прочтите об особенностях тележки перед работой.

· [image: image1.jpg]


Не допускайте перегрузки тележки, иначе тележка не будет работать нормально.
· Центр силы тяжести груза должен быть размещен в центральной части кузова. Неравномерная нагрузка вызовет неравномерную нагрузку на ступени эскалатора (при его использовании).
· Ослабленные или неустойчивые грузы не допускаются к загрузке. Груз фиксируется ремнями (стяжками) и ограничителями!
· Запрещена перевозка людей на тележке, а также не разрешается перемещение людей, которые стоят на кузове. Никакая часть тела оператора не должна быть помещена под груз.
· При использовании тележки на эскалаторе, оператор должен находится выше тележки.

· Тележка подходит для плоской (наклонной) и твердой поверхности. А также при использовании на эскалаторе (колеса тележки опираются на ступени эскалатора).
· Не работайте с устройством с неутвержденными деталями.
· Не пытайтесь ремонтировать тележку без подготовки.
3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления. 

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

· Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.

· [image: image4.wmf]Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.

· На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.

· На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

· Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. 

Срок консервации 3 года.

Порядок подачи рекламаций:

· Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока.
· Оборудование в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования несет владелец оборудования. 

· Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают. 

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

	Комплектующие
	Срок гарантии

	Тросики 
	6 месяцев

	Колеса
	гарантия отсутствует 


Габаритный чертеж тележки ТЭ2

[image: image2.jpg]948

»
N
25
Pbiya2 mopmo3a
[ py3 - anekmpoosuzamerib

OzpaHuyumens Ogparuqumens

Koreco He nosopomHoe  peaynupyemblil POy TDY MO
C MOPMO30M ‘ r

1257 +20

/ _ ] Koneco nogopomHoe

—
~—

810

<t @ @ i _
¥ , ' '
| v 8
&) o160 &Y ~ .
690
408 408 408
/ 1424
/ 2040
Pe3uHosbll KoepUK/
E 1
Jes
S ' |
3
N
I I 1T 1 | ,
4 | | I] \d | | | \ Tabnuyka
UHQOPMAUUOHHaS
610 \

\ KpennexHue cmsixek





[image: image3.jpg]TopMo3Has cucmema menexku 132

1 - Pyyka mopmos3a. 2 - Qukcamop pydyku mopmo3sa. 3 - HamskHol 6051m pyyku. 4 - TpoCUK pyyKuU.
5 - YpasHumens. 6 - Hamsxtbie 6051imb1 mpocukos npasoul u fiegol nnamgopmsl. /. Tpocuk f1esoll
U npasou hnamaopmal. 8 - briok. 9 - Tpocuk konec ¢ mopmo3som. 10 - Peiva2 mopmo3a ¢ pe2ynuposkodll.




Отметки о периодических проверках и ремонте.
	Дата
	Сведения о проверке или ремонте оборудования
	Подпись ответственного лица
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